;/*++
;
;Module Name:
;
;    F5D8055v1
;
;Abstract:
;
;    Belkin N+ Wireless USB Adapter
;
;
;Copyright (c) 2009 Belkin International, Inc., Incorporated All Rights Reserved
;
;--*/

[Version]
Signature       = "$Windows NT$"
Class           = Net
ClassGUID       = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider        = %Belkin%
CatalogFile     = netr28ux.cat ; For WHQL certification.
DriverVer       = 09/15/2009, 3.00.07.0000

[ControlFlags]
;***********Ralink 802.11n board  ***********
ExcludeFromSelect = *

[Manufacturer]
%Belkin%        = Belkin, NTAMD64.6.1
 

;*******************************************************************************************
; Win7 specific entries
;*******************************************************************************************
[Belkin.NTAMD64.6.1]
; DisplayName                   Section                     DeviceID
; -----------                   -------                     --------
%Generic.DeviceDesc%            = OS61_RTWLANR.ndi,         USB\VID_050D&PID_825A
 
;*******************************************************************************************
; Win7 specific entries
;*******************************************************************************************

 
[OS61_RTWLANR.ndi.NT]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.CopyFiles
AddReg                  = Common.reg, RTUSB_OS61.ndi.NT.reg, DefaultBand.reg, AdhocN.reg, RemoveFlag.reg
Characteristics         = 0x84                      ; NCF_REMOVABLE | NCF_HAS_UI | NCF_PHYSICAL
BusType                 = 15                        ;USB
CopyFiles               = NT.CopyFiles
*IfType = 71              ; IF_TYPE_IEEE80211
*MediaType = 16           ; NdisMediumNative802_11
*PhysicalMediaType = 9    ; NdisPhysicalMediumNative802_11

 

;*******************************************************************************************
; Win7 services sections
;*******************************************************************************************
 

[OS61_RTWLANR.ndi.NT.Services]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.Services
AddService              = netr28ux, 2, Generic.Service, common.EventLog

[OS61_RTWLANR.ndi.NT.HW]
Include=netvwifibus.inf
Needs=VWiFiBus.PnPFilterRegistration

 

;*******************************************************************************************
; NT CoInstallers Sections
;*******************************************************************************************
 
[OS61_RTWLANR.ndi.NT.CoInstallers]
CopyFiles = CoInstaller.CopyFiles
AddReg = CoInstaller_AddReg

;*******************************************************************************************
; common regs for NT
;*******************************************************************************************

[Common.reg]
;
; WirelessMode
;
HKR, ,                            WirelessMode,    0, "5"

;
; Enable TX Burst
;
HKR, ,                            TXBurst,         0, "1"

;
; Use Short Slot Time
;
HKR, ,                            ShortSlot,       0, "1"

;
; Use Ofdm rate in adhoc mode
;
HKR, ,                            AdhocOfdm,       0, "1"

;
; Disable 5GHz adhoc mode
;
HKR, ,                            Adhoc5GDisable,  0, "0"

;
; AdhocN40MHzAllowed
;
HKR, ,                            AdhocN40MHzAllowed,      0, "0"

;
; Radio On/Off
;
HKR, ,                            Radio,           0, "0"
HKR, NDI\params\Radio,            ParamDesc,       0, %RadioOnOff%
HKR, NDI\params\Radio,            type,            0, "enum"
HKR, NDI\params\Radio,            default,         0, "0"
HKR, NDI\params\Radio\enum,       1,               0, %Disable%
HKR, NDI\params\Radio\enum,       0,               0, %Enable%

;
; Channel
;
HKR, ,                            Channel,         0, %CHANNEL%
HKR, Default,                     Channel,         0, %CHANNEL%

;
; RDG
;
HKR, ,                            RDG,      0, "1"

;
; Power Saving Control
;
HKR, ,                            PSControl,       0x00010001, 0x00000000

;
; WMMCapable
;
HKR, ,                            WMMCapable,      0, "1"

;
; IEEE80211H
;
HKR, ,                            IEEE80211H,      0, "0"
HKR, NDI\params\IEEE80211H,       ParamDesc,       0, %IEEE802_11h%
HKR, NDI\params\IEEE80211H,       type,            0, "enum"
HKR, NDI\params\IEEE80211H,       default,         0, "0"
HKR, NDI\params\IEEE80211H\enum,  0,               0, %Disable%
HKR, NDI\params\IEEE80211H\enum,  1,               0, %Enable%

;
; CarrierDetect
;
HKR, ,                            CarrierDetect,   0, "0"

;
; SmartScan
;
HKR, ,                            SmartScan,       0, "0"
HKR, NDI\params\SmartScan,        ParamDesc,       0, %SmartScan%
HKR, NDI\params\SmartScan,        type,            0, "enum"
HKR, NDI\params\SmartScan,        default,         0, "0"
HKR, NDI\params\SmartScan\enum,   0,               0, %Disable%
HKR, NDI\params\SmartScan\enum,   1,               0, %Enable%

;
; Block ACK settings
;
HKR, ,                            BACapability,    0x10001, "0x0b034040"
HKR, Default,                     BACapability,    0x10001, "0x0b034040"

;
; Transmit Rate setting
;
HKR, ,                            TransmitSetting, 0x10001, "0x2ba15"
HKR, Default,                     TransmitSetting, 0x10001, "0x2ba15"

;
; WPS Device Name
;
HKR, ,                            WPSDevName,      0, %WPS_DEVNAME_DEF_STR%
HKR, Default,                     WPSDevName,      0, %WPS_DEVNAME_DEF_STR%

;
; ProhibitTKIPonHT
;
HKR, ,                            ProhibitTKIPonHT,0, "1"

;
; Link Speed Status
;
HKR, ,                            LinkSpeedStatus, 0, "0"

[RemoveFlag.reg]
HKR, ,                            SafelyRemoveOff, 0, "1"

[IEEE80211H.reg]
HKR, ,                            IEEE80211H,      0, "1"

[CarrierDetect.reg]
HKR, ,                            CarrierDetect,   0, "1"

[SmartScan.reg]
HKR, ,                            SmartScan,       0, "1"

[AdhocN.reg]
;
; AdhocNMode
;
HKR, ,                            AdhocNMode,      0, "0"
HKR, NDI\params\AdhocNMode,       ParamDesc,       0, %AdhocNMode%
HKR, NDI\params\AdhocNMode,       type,            0, "enum"
HKR, NDI\params\AdhocNMode,       default,         0, "0"
HKR, NDI\params\AdhocNMode\enum,  0,               0, %Disable%
HKR, NDI\params\AdhocNMode\enum,  1,               0, %Enable%

; Disable Channel 14 for JP
[InitChn14Disabled.reg]
HKR, ,                            InitChn14Disabled,0,"1"

[SingleBand.reg]
;
; 2.4G Band
;
;HKR, ,                                 CountryRegion,      0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         ParamDesc,          0, %CountryRegion24G%
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         type,               0, "enum"
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         default,            0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    0,                  0, %CountryRegion24G_0%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    1,                  0, %CountryRegion24G_1%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    2,                  0, %CountryRegion24G_2%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    3,                  0, %CountryRegion24G_3%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    4,                  0, %CountryRegion24G_4%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    5,                  0, %CountryRegion24G_5%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    6,                  0, %CountryRegion24G_6%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    7,                  0, %CountryRegion24G_7%

[DefaultBand.reg]
;
; 2.4G Band
;
;HKR, ,                                 CountryRegion,      0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         ParamDesc,          0, %CountryRegion24G%
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         type,               0, "enum"
;HKR, NDI\params\CountryRegion,         default,            0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    0,                  0, %CountryRegion24G_0%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    1,                  0, %CountryRegion24G_1%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    2,                  0, %CountryRegion24G_2%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    3,                  0, %CountryRegion24G_3%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    4,                  0, %CountryRegion24G_4%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    5,                  0, %CountryRegion24G_5%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    6,                  0, %CountryRegion24G_6%
;HKR, NDI\params\CountryRegion\enum,    7,                  0, %CountryRegion24G_7%

;
; 5G Band
;
;HKR, ,                                 CountryRegionABand, 0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand,    ParamDesc,          0, %CountryRegion5G%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand,    type,               0, "enum"
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand,    default,            0, "0"
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,0,                 0, %CountryRegion5G_0%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,1,                 0, %CountryRegion5G_1%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,2,                 0, %CountryRegion5G_2%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,3,                 0, %CountryRegion5G_3%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,4,                 0, %CountryRegion5G_4%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,5,                 0, %CountryRegion5G_5%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,6,                 0, %CountryRegion5G_6%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,7,                 0, %CountryRegion5G_7%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,8,                 0, %CountryRegion5G_8%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,9,                 0, %CountryRegion5G_9%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,10,                0, %CountryRegion5G_10%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,11,                0, %CountryRegion5G_11%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,12,                0, %CountryRegion5G_12%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,13,                0, %CountryRegion5G_13%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,14,                0, %CountryRegion5G_14%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,15,                0, %CountryRegion5G_15%
;HKR, NDI\params\CountryRegionABand\enum,16,                0, %CountryRegion5G_16%

;
; Customer Request
;
[Customer1.reg]
;
; Ailled Request
;
; WPS Device Name
HKR, ,                            WPSDevName,      0, %WPS_DEVNAME_CUSTOMER1%
HKR, Default,                     WPSDevName,      0, %WPS_DEVNAME_CUSTOMER1%

[Customer2.reg]
;
; D-Link Request
;
; WMMCapable
HKR, ,                            WMMCapable,      0, "1"
; Enable TX Burst
HKR, ,                            TXBurst,         0, "1"
; FrameAggregation
HKR, ,                            FrameAggregation,0, "1"
; DLSCapable
HKR, ,                            DLSCapable,      0, "1"
; DirectMode
HKR, ,                            DirectMode,      0, "0"

[LinkSpeedStatus.reg]
;
; LinkSpeedStatus
;
HKR, ,                            LinkSpeedStatus, 0, "1"

; CoInstaller Option for Aurewave, MSI
;
; RaCoInstaller Options
;
[CoInstOpt_DisableN.reg]
HKR, ,                            RaCoInstOpt,     0,"00001111"
; WirelessMode
HKR, ,                            WirelessMode,    0, "3"

[CoInstaller_AddReg]
HKR,,CoInstallers32,0x00010000, "RaCoInstx.dll,ClassCoInstaller"

;*******************************************************************************************
; DestinationDirs
;*******************************************************************************************
[NT.CopyFiles]
netr28ux.sys,,,2

[CoInstaller.CopyFiles]
RaCoInstx.dll,,,2
RaCoInst.dat,,,2

[SourceDisksNames]
1 = %INSTALL_DISK_STR%,,,

[SourceDisksFiles]
netr28ux.sys                = 1,,
RaCoInstx.dll               = 1,,
RaCoInst.dat               = 1,,

[DestinationDirs]
NT.CopyFiles     = 12     ; system32\drivers subdirectory on NT
DefaultDestDir   = 11
CoInstaller.CopyFiles	= 11

;*******************************************************************************************
; NT specific
;*******************************************************************************************
[RTUSB_OS61.ndi.NT.reg]
HKR, Ndi,                   Service,            0, "netr28ux"
HKR, Ndi\Interfaces,        UpperRange,         0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,        LowerRange,         0, "wlan,ethernet,vwifi"

[Generic.Service]
DisplayName                 = %Generic.Service.DispName%
ServiceType                 = 1                             ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType                   = 3                             ;%SERVICE_AUTO_START%
ErrorControl                = 1                             ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary               = %12%\netr28ux.sys
LoadOrderGroup              = NDIS

[common.EventLog]
AddReg=common.AddEventLog.reg

[common.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll,%%SystemRoot%%\System32\drivers\netr28ux.sys"
HKR, , TypesSupported,   0x00010001, 7

;*******************************************************************************************
; Strings
;*******************************************************************************************
[strings]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"
;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio On/Off"
Disable                     = "Disable"
Enable                      = "Enable"
;CountryRegion24G            = "Country Region (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Country Region (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Multimedia/Gaming Environment"
AdhocNMode                  = "Adhoc support 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Traditional Chinese 
;*******************************************************************************************
[Strings.0404]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"

Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"
;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "無線裝置 開/關"
Disable                     = "停用"
Enable                      = "啟用"
;CountryRegion24G            = "頻道代碼 (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "頻道代碼 (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "多媒體/遊戲環境"
AdhocNMode                  = "隨意網路支援 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Simplified Chinese
;*******************************************************************************************
[Strings.0804]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "无线装置 开/关"
Disable                     = "停用"
Enable                      = "启用"
;CountryRegion24G            = "频道代码 (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1-11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1-13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10-11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10-13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1-14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3-9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5-13)"
;CountryRegion5G             = "频道代码 (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36-64,149-165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36-140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36-64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52-64,149-161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149-165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149-161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36-48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36-165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52-64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36-116,132-165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36-48,149-165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36-120,149-161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36-140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52-161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36-116,136-165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149-173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36-173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "多媒体/游戏环境"
AdhocNMode                  = "随意网络支持802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Japanese
;*******************************************************************************************
[Strings.0411]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "無線デバイス オン/オフ"
Disable                     = "無効"
Enable                      = "有効"
;CountryRegion24G            = "チャンネルコード (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "チャンネルコード (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "マルチメディア/ゲーミング環境"
AdhocNMode                  = "11nのAdhocモード"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Korean
;*******************************************************************************************
[Strings.0412]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "라디오 ON/OFF"
Disable                     = "사용 안함"
Enable                      = "사용함"
;CountryRegion24G            = "국가/지역 (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1-11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1-13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10-11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10-13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1-14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3-9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5-13)"
;CountryRegion5G             = "국가/지역 (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36-64,149-165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36-140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36-64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52-64,149-161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149-165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149-161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36-48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36-165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52-64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36-116,132-165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36-48,149-165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36-120,149-161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36-140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52-161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36-116,136-165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149-173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36-173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "멀티미디어/게임 환경"
AdhocNMode                  = "Adhoc 지원 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- French
;*******************************************************************************************
[Strings.040c]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio Marche/Arrêt"
Disable                     = "Désactivé"
Enable                      = "Activé"
;CountryRegion24G            = "Pays / Région (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Pays / Région (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Environnements Multimédia/Jeux"
AdhocNMode                  = "Adhoc Compatible 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Italian
;*******************************************************************************************
[Strings.0410]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio Acceso/Spento"
Disable                     = "Disattiva"
Enable                      = "Attiva"
;CountryRegion24G            = "Paese (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Paese (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Ambiente multimediale/giochi"
AdhocNMode                  = "Modalità supporto 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- German
;*******************************************************************************************
[Strings.0407]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio An/Aus"
Disable                     = "Deaktivieren"
Enable                      = "Aktivieren"
;CountryRegion24G            = "Land Region (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Land Region (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Multimedia/Spielumgebung"
AdhocNMode                  = "Adhoc Unterstützung 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Spanish
;*******************************************************************************************
[Strings.0c0a]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio Encendido/Apagado"
Disable                     = "Desactivar"
Enable                      = "Activar"
;CountryRegion24G            = "Región País (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Región País (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Ambiente de Multimedia/Juego"
AdhocNMode                  = "802.11n de soporte Adhoc"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"
 
;*******************************************************************************************
; Strings --- Dutch
;*******************************************************************************************
[Strings.0413]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Radio Aan/Uit"
Disable                     = "Uitschakelen"
Enable                      = "Inschakelen"
;CountryRegion24G            = "Land regio (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Land regio (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Multimedia/Spelomgeving"
AdhocNMode                  = "Adhoc ondersteuning 802.11n"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"


;*******************************************************************************************
; Strings --- Russian
;*******************************************************************************************
[Strings.0419]
Belkin                      = "Belkin International, Inc"
 
Generic.DeviceDesc          = "Belkin N+ Wireless USB Adapter"

INSTALL_DISK_STR            = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Installation Disk"

Generic.Service.DispName    = "Belkin N+ Wireless USB Adapter Driver"

;
; Parameters
;
RadioOnOff                  = "Радио Вкл/Выкл"
Disable                     = "Выключить"
Enable                      = "Включить"
;CountryRegion24G            = "Страна/регион (2.4GHz)"
;CountryRegion24G_0          = "#0 (1 - 11)"
;CountryRegion24G_1          = "#1 (1 - 13)"
;CountryRegion24G_2          = "#2 (10 - 11)"
;CountryRegion24G_3          = "#3 (10 - 13)"
;CountryRegion24G_4          = "#4 (14)"
;CountryRegion24G_5          = "#5 (1 - 14)"
;CountryRegion24G_6          = "#6 (3 - 9)"
;CountryRegion24G_7          = "#7 (5 - 13)"
;CountryRegion5G             = "Страна/регион (5GHz)"
;CountryRegion5G_0           = "#0 (36 - 64,149 - 165)"
;CountryRegion5G_1           = "#1 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_2           = "#2 (36 - 64)"
;CountryRegion5G_3           = "#3 (52 - 64,149 - 161)"
;CountryRegion5G_4           = "#4 (149 - 165)"
;CountryRegion5G_5           = "#5 (149 - 161)"
;CountryRegion5G_6           = "#6 (36 - 48)"
;CountryRegion5G_7           = "#7 (36 - 165)"
;CountryRegion5G_8           = "#8 (52 - 64)"
;CountryRegion5G_9           = "#9 (36 - 116,132 - 165)"
;CountryRegion5G_10          = "#10 (36 - 48,149 - 165)"
;CountryRegion5G_11          = "#11 (36 - 120,149 - 161)"
;CountryRegion5G_12          = "#12 (36 - 140)"
;CountryRegion5G_13          = "#13 (52 - 161)"
;CountryRegion5G_14          = "#14 (36 - 116,136 - 165)"
;CountryRegion5G_15          = "#15 (149 - 173)"
;CountryRegion5G_16          = "#16 (36 - 173)"
IEEE802_11h                 = "IEEE802.11h"
SmartScan                   = "Мультимедийная/Игровая среда"
AdhocNMode                  = "Режим 802.11n прямого соединения"

CHANNEL                     = "1"
WPS_DEVNAME_DEF_STR         = "Ralink Client"
;WPS_DEVNAME_CUSTOMER1       = "Corega Client"

