; Installation inf for Atheros Predator USB board
;
; (c) Copyright 2008 Atheros
;

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%ATHR%
DriverVer=07/10/2012,8.0.0000.0202
Catalogfile = AthDfu.cat

[SourceDisksNames]
1=%Disk_Description%,,,

[SourceDisksFiles]
athdfu.sys = 1

[Manufacturer]
%MfgName%=Atheros, NTAMD64

[Atheros.NTAMD64]
%USB\VID_0CF3&PID_3000.DeviceDesc%=AthDfu.Dev, USB\VID_0CF3&PID_3000
%USB\VID_0CF3&PID_3003.DeviceDesc%=AthDfu.Dev, USB\VID_0CF3&PID_3003
%USB\VID_0CF3&PID_ffff.DeviceDesc%=AthDfu.Dev, USB\VID_0CF3&PID_ffff


[DestinationDirs]
AthDfu.Files.Ext = 10,System32\Drivers

[AthDfu.Dev.NT]
CopyFiles=AthDfu.Files.Ext

[AthDfu.Dev.NT.Services]
Addservice = AthDfu, 0x00000002, AthDfu.AddService

[AthDfu.AddService]
DisplayName    = %AthDfu.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\AthDfu.sys
AddReg         = AthDfu.AddReg
LoadOrderGroup = Base

[AthDfu.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,GUID,,{E8A640AA-95E2-4909-A1EB-94959E3273EE}
HKR,,NTMPDriver,,AthDfu.sys
HKR,"Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,4096
HKR,"Parameters","DebugLevel",0x10001,3
HKR,"Parameters","AthUsbEnable",0x10001,0

[AthDfu.Files.Ext]
AthDfu.sys,,,1

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
ATHR="Qualcomm Atheros"
MfgName="Qualcomm Atheros"
Disk_Description="AthUsb Installation Disk"
USB\VID_0CF3&PID_3000.DeviceDesc="Qualcomm Atheros Valkyrie BootROM"
USB\VID_0CF3&PID_3003.DeviceDesc="Qualcomm Atheros Valkyrie BootROM"
USB\VID_0CF3&PID_ffff.DeviceDesc="Qualcomm Atheros Valkyrie BootROM"
AthDfu.SvcDesc="Qualcomm Atheros Valkyrie USB BootROM"
